**3. Виды ультрафиолетовых бактерицидных облучателей**

- Открытого типа

- Комбинированного типа

- Закрытого типа

- Стационарные (настенные, потолочные)

- Передвижные

- Настольные

**4. Режимы работы УФ-облучателей**

А) Облучатели открытого и комбинированного типов могут использоваться в повторно-кратковременном режиме (по 15-30 минут каждые 2 часа в течение рабочей смены);

Б) Для рециркуляторов продолжительность сеанса облучения определяется категорией помещения, его объемом, производительностью конкретной модели оборудования;

В) Оптимально, если в помещениях с постоянным пребыванием людей закрытые облучатели функционируют в течение всего рабочего времени.

**5. Контроль времени работы бактерицидных облучателей**

Контроль времени работы оборудования необходим для контроля срока службы.

Информация о работе аппаратуры вносится в «Журнал регистрации и контроля бактерицидных установок».